**2016年第十五届东南大学本科生结构创新竞赛加载组B注意事项**

1加载组B试浇筑时间及领取材料时间为4月16日或17日，补领材料时间为4月17日至4月22日每晚6：30~8：30，具体时间将短信通知。

2具体浇筑及加载时间为4月23日及24日，遇雨顺延，具体时间短信通知，以短信为准。

3所领材料为浇筑所需模具制作材料，预埋件，连接件和部分工具（美工刀，小刷子），锯子自行购买，可报销，如需报销，请准备发票及所购锯子（报销的锯子需回收），并保证锯子未损坏，电钻由组委会提供，参赛队可于补领材料时间在土交105借取使用，限当场使用。

4螺栓规格为m4c级，参赛队可自行购买，也可使用组委会提供的螺栓，长度自定，螺栓可报销。

5模型制作基本流程：4月16日~4月22日，由参赛队自行制作浇筑用模具及制定计划书，4月23日，参赛队携带模具进行底板固定及浇筑，养护若干小时后进行拆模拼装并加载。具体流程将另行通知。

6模具制作只做上半部分，模具底板于浇筑当天提供，届时再完成模具与底板的固定。为便于拆模，组委会将于浇筑当天统一提供保鲜膜，并限制为方便拆模而采取的其他措施，如刷油等等。

7灌浆料使用说明：灌浆料采用手工拌合，按照灌浆料26%的水胶比计算用水量，在搅拌时先加入灌浆料，加入70%-80%用水量搅拌3-4min至混合均匀，再加入剩余用水量，搅拌1-2min，总搅拌时间控制在5-7分钟，静置排气后即可进行注浆操作。

8模型尺寸要求及加载过程以赛题为准。

9参赛队如有任何疑问可咨询SEU土木科协。

10本注意事项最终解释权归东南大学土木工程学院科技协会所有。